# 如何使用这些文件

* 从[链接](https://nightly.link/TomKing062/spreadtrum_flash/workflows/build/main)下载x86任意版本的spd_dump并解压到你用来存放这种工具的文件夹
* 双击打开spd_dump可执行文件，输入 `loadfdl 文件`进行加载，一般同一芯片同一后缀有两种文件，一定先加载文件名中带0x28007000/0x5500/0x5000/0x65000800的文件
* 输入 `exec`进入FDL2模式
* enjoy
